										Warszawa 08.03.2019 r.
Zapytanie ofertowe
W związku z przygotowaniami dokumentacji technicznej do projektu remontu instalacji teleinformatycznej oraz instalacji monitoringu w budynkach Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie proszę o przedłożenie oferty na przygotowanie dokumentacji technicznej planowanych robót zgodnie z opisem. 
1. Opis przedmiotu zamówienia
 Zadanie nr 1
 Budynek kubaturowy BOS ul. Światowida 56 w Warszawie – 25-30 punktów roboczych.
Zakres dokumentacji projektowej 
1. [bookmark: _Hlk2603459]inwentaryzacja instalacyjna;
2. projekt wewnętrznej instalacji teleinformatycznej
3. projekt dedykowanej instalacji elektrycznej;
4. projekt instalacji monitoringu w nawiązaniu do istniejącej struktury;
5. kosztorys inwestorski;
6. przedmiar robót; 
7. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
Zadanie nr 2
 Budynek kubaturowy BOS ul. Strumykowa 21 w Warszawie - 15-20 punktów roboczych.
Zakres dokumentacji projektowej 
1. inwentaryzacja instalacyjna;
2. projekt wewnętrznej instalacji teleinformatycznej;
3. projekt dedykowanej instalacji elektrycznej;
4. projekt instalacji monitoringu w nawiązaniu do istniejącej struktury;
5. kosztorys inwestorski;
6. przedmiar robót; 
7. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
2. Cel projektu:
Zaprojektowanie lokalnej sieci teleinformatycznej: komputerowej i telefonicznej VoIP wraz z zasilaniem dla urządzeń komputerowych dla budynków Białołęckiego Ośrodka Sportu, zapewniającej:
· niezawodny dostęp do sprzętowych i programowych zasobów obiektowych sieci;
· dostęp do sieci Internet dla wszystkich pracowników biurowych; 
· wydzielony bezprzewodowy dostęp do sieci Internet dla klientów BOS (hotspot).
Zaprojektowanie instalacji monitoringu na bazie istniejących lokalizacji kamer + dodatkowe kamery określone przez użytkownika, poprzez zapewnienie przesyłania obrazu dla kamer IP. 
3. Inne postanowienia:
· Projekty powinny zostać dostosowane do potrzeb zamawiającego w ramach niezbędnych konsultacji i wizji lokalnych.
· [bookmark: _Toc2349788][bookmark: _Toc381264779]Podstawowe założenia do projektu okablowania strukturalnego:

Produkty tworzące tor transmisyjny muszą posiadać właściwe certyfikaty stwierdzające ich zgodność z normami:
	Kategoria
	Minimum Kat.6A

	Zgodność ze standardami
	ISO/IEC 11801 ed. 2.2; IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50173-1; EN 50288-x-1; EN50575

	Klasyfikacja ogniowa
	LSFRZH
IEC 60332-3-24; IEC 60754-2; IEC 61034
EN50575; Dca

	Ekranowanie
	S/FTP

	Częstotliwość trans. [GHz]
	Min. 0,65

	ø żył [AWG] 
	23

	Max ø kabla [mm]
	7.6



Zakłada się, iż środowisko pracy okablowania będzie środowiskiem łagodnym tj. określonym jako M1I1C1E1 wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1 : 2012.
Podsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na bazie systemu ekranowanego o wydajności klasy EA/kat.6A zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011 oraz EN 50173-1:2012, co musi zostać potwierdzone certyfikatem niezależnego laboratorium np. Delta, 3P, GHMT, itp.;
Poszczególne punkty dystrybucyjne zostaną zaprojektowane zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011. 
Punkty dystrybucyjne należy zaprojektować w oparciu o szafy dystrybucyjne 19”, 42U o wymiarach 800x1000 mm.
Zaprojektowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzować się najwyższą elastycznością niezbędna dla ewentualnych rozbudów sieci w czasie użytkowania oraz walorami użytkowymi pozwalającymi na bezproblemową i bezpieczną obsługę systemu przez użytkownika.
Projekt powinien zawierać oznaczenia kabli z zastrzeżeniem wykonania w sposób trwały, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy montażowej zgodnie ze standardem TIA-606-B oraz ISO/IEC TR14763-2-1. Te same oznaczenia muszą znaleźć się na gniazdach sygnałowych w punktach przyłączeniowych użytkowników.
· Oferta musi zawierać cenę za zadania łącznie oraz termin realizacji.
· [bookmark: _GoBack]Ofertę należy złożyć na adres e-mail: j.poddebniak@bos.waw.pl. lub sekretariat@bos.waw.pl do dnia 22.03.2019 r.
· Osoba prowadząca temat: Jacek Poddębniak – tel. 22 6765072 wew. 115.
