Załącznik nr 2 do umowy nr …………………………..

                                                      Opis techniczny

W ramach remontu instalacji centralnego ogrzewania należy wymienić grzejniki (zasilanie boczne odległość pomiędzy podłączeniami wynosi h-850mm) w hali pływalni Białołęckiego Ośrodka Sportu przy ul. Światowida 56 na nowe ocynkowane i pomalowaną farbą koloru białego odporną na występujące warunki w hali pływalni (temperatura, wilgotność i skład chemiczny powietrza) zbliżone wymiarami i mocą nie mniejszą niż obecne grzejniki:
C22   900/2000 moc 4776W 2 szt.
C22   900/1200 moc 2866W  2 szt.
C22  900/800    moc 1910W  1 szt.
C22  900/400    moc 955W  15 szt.
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