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1. Cześć opisowa
 
1.1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja boiska piłkarskiego przy ul. Picassa 
w Warszawie, obiektu Białołęckiego Ośrodka Sportu.
Zakresem swoim obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie 
z opisem przedmiotu zamówienia oraz uzyskanie niezbędnych zezwoleń wraz z wykonaniem robót budowlanych w pełnym zakresie oraz dopuszczeniem do użytkowania.
W ramach modernizacji boiska piłkarskiego nastąpi przedłużenie płyty boiska (o 50 cm), całkowita wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z deinstalacją oraz montażem bramek, Ponadto zostanie wykonany nowy podział boiska w ramach którego zostanie wyodrębniony  dodatkowy sektor (tzw 3 boisko).

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu .

W skład obiektu wchodzą:
· boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej do piłki nożnej o wymiarach: powierzchnia całkowita 96 m x 48,60 m, w tym boisko 89,83 m x 45 m, z możliwością podziału na 
dwa boiska juniorskie z bramkami 2 m x 5 m.
· zaplecze szatniowo-sanitarne (2 przebieralnie z prysznicami oraz WC dla niepełnosprawnych),
· dwie wiaty na sprzęt sportowy,
· trybuny odkryte i zadaszone dla kibiców,
· ogrodzenie o wysokości od 2 m do 4 m z piłkochwytami o wys. 12 m,
· oświetlenie na czterech  masztach o wys. 24 m,
· podjazdy dla osób na wózkach,
· monitoring telewizyjny (CCTV).

Teren ogrodzony. Obiekt położony przy Wale Wiślanym wśród drzew i zieleni z dala od ulic (400 m) i bloków mieszkalnych (300 m). Obok boiska położona jest siłownia plenerowa i plac zabaw oraz miejsce do grillowania (miejsca zabawy, wypoczynku i rekreacji oddane do użytku w 2014 roku).


1.2.  Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Opis stanu istniejącego

Boisko Syrenka - obiekt Białołęckiego Ośrodka Sportu zlokalizowany jest w Warszawie na terenie dzielnicy Białołęka, przy ul. Picassa (obręb 4-03-08, działka nr 58).
Obiekt sportowy położony jest w bliskiej odległości od Białołęckiego Ośrodka Kultury oraz liceum. Teren ogrodzony. Wyposażony jest w zaplecze szatniowo-sanitarne (kontenery), wiaty do przechowywania sprzętu, oświetlenie stadionowe oraz trybuny stacjonarne. 
Boisko posiada odwodnienie liniowe, prowadzone po dłuższej krawędzi boiska, włączony do instalacji ogólnospławnej.
Oświetlenie płyty boiska prowadzone od stacji transformatorowej wbudowanej 
w wielorodzinny budynek mieszkalny, wzdłuż istniejących ciągów zasilania oświetlenia alejek parkowych, poprzez szafkę zasilającą i sterującą zlokalizowaną w wiacie oświetleniowej. 
Boisko do piłki nożnej – o wym. 89,83 m x 45 m, z możliwością podziału na 2 boiska juniorskie.
Nawierzchnia przepuszczalna, sztuczna trawa na podbudowie, trawa EDEL EXTRME wys. 6,0, wypełnienie piasek kwarcowy oraz granulat kauczukowy, podbudowa z kruszywa kamiennego – 40 cm, podsypka piaskowa – 20 cm, geowłóknina – 1 mm, krawężniki gazonowe na ławach stabilizacyjnych.

Drenaż zlokalizowany jest na poziomie ok. 10 cm od dna podbudowy z kruszywa kamiennego.

Opaska elastyczna wokół boiska: kostka gumowa SEMAG, podbudowa z kruszywa kamiennego – grubość łączna 40 cm, podsypka piaskowa – grubość 10 cm, krawężniki gazonowe na ławach stabilizacyjnych.
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Dojazd do obiektu – kostka BAUMA.

Wymiana nawierzchni podyktowana jest bardzo dużym zużyciem materiału po okresie 10 lat użytkowania. Intensywna eksploatacja może spowodować w najbliższym czasie konieczność wyłączenia obiektu z uwagi na ewentualne rozwarstwienia i odklejenia się materiału (trawy) od podłoża, co będzie stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników (może być przyczyną różnych kontuzji i skaleczeń osób z niego korzystających). 
A zatem stan techniczny nawierzchni boiska jest niezadowalający. 
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Obecny stan techniczny obiektu  Białołęckiego Ośrodka Sportu pozwala na bezpieczne prowadzenie robót modernizacyjnych - przy zachowaniu warunków wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz przepisów BHP. 

Istniejące przeznaczenie terenu, nie ulegnie zmianie. Program będzie obejmował jedynie modernizację istniejącego obiektu.


1.3. Wymagania w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia

Zamawiający po modernizacji planuje uzyskać:

· boisko piłkarskie o wymiarach po liniach 90 x 45 m, linie boiska oraz pola karnego -  szer. linii 10 cm - w kolorze białym, 
· trzy sektory o wymiarach 28 x 46 m; między boiskami: 1 a 2 i 2 a 3 powinna być przestrzeń około 3 merów,
· pola karne o wymiarach 13 x 9 m na wyznaczonych sektorach, 
· linie pola karnego na wyznaczonych sektorach - szerokość 5 do 7 cm – w kolorze żółtym
· linie boczne sektorów – 10 cm w kolorze żółtym.

W ramach prawa opcji po stronie Zamawiającego: 
· zakup i montaż dwóch wyjmowanych dużych bramek ligowych 7 x 2 m w kolorze białym,
· zakup i montaż sześciu wyjmowanych  bramek o wymiarach 5 x 2 m w kolorze białym,

Aby wykonać zamówienie należy:
· wykonać stosowną do zakresu prac dokumentację projektową, uzyskać niezbędne decyzje, opinie i pozwolenia właściwych organów, które są niezbędne do wykonania 
i odbioru zadania,
· wykonać kompletne roboty budowlano – montażowe,
· zapewnić pełnienie nadzoru autorskiego,
· dokonać zakupu i montażu wyposażenia boiska w ramach prawa opcji po stronie Zamawiającego.

Dokumentacja projektowa powinna:
· być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Na jej podstawie realizowany będzie pełny zakres robót budowlanych niezbędnych dla użytkowania boiska do piłki nożnej;
· w swojej treści określać przedmiot zamówienia, w tym w szczególności technologię robót, materiały i urządzenia a także przyjęte rozwiązania materiałowe, wybrane technologie, urządzenia i wyposażenie przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane;
· dokumentacja powinna być przekazana Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach 
w formie wydruków i jednym egzemplarzu w postaci elektronicznej w ogólnie dostępnych programach edytorskich – w uzgodnieniu z Zamawiającym. W każdym tomie wszystkie strony powinny być opatrzone numeracją a wydruki trwale spięte. Ilość egzemplarzy przekazanych Zamawiającemu nie obejmuje egzemplarzy niezbędnych do stosownych zgłoszeń/zezwoleń.

Wszelkie wskazania i propozycje rozwiązań zawarte w niniejszym opracowaniu stanowią minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne i należy je traktować, jako sugestie Inwestora, które mogą być zmienione przez Projektanta w ostatecznych rozwiązaniach projektowych. 
Projekt musi jednak uzyskać uzgodnienie inspektora nadzoru inwestorskiego oraz akceptację Inwestora. 

Uzgodnienia nie mogą wymuszać podniesienia standardu określonego niniejszym programem użytkowym.
Prace projektowe i roboty budowlane muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszych wymaganiach zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia wykonawcy od ich stosowania.
Podane w programie funkcjonalno - użytkowym informacje nie zwalniają oferentów 
z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w obiekcie i uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań.
Forma i standard wykończenia powinny uwzględniać sposób przeznaczenia obiektu. Użyte materiały wykończeniowe powinny się cechować trwałością użytkową i estetyką. Bezwzględnie wymagane jest spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska.

Przygotowanie terenu robót budowlanych:
· w okresie prowadzenia robót obiekt będzie nieczynny,
· wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza przed dostępem osób nieuprawnionych, w tym dzieci i młodzieży szkolnej,
· wykonawca zorganizuje i zabezpieczy zaplecze budowy,
· wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad ochrony środowiska na terenie budowy i na terenie przyległym do placu budowy,
· wykonanie tablicy informacyjnej budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewidywane roboty rozbiórkowe, demontażowe, montażowe oraz modernizacyjne:
· demontaż istniejących bramek,
· demontaż obrzeży betonowych boiska,
· demontaż nawierzchni z płyty poliuretanowej (demontaż pasa poliuretanowej kostki 
o długości 48,6 m i szerokości 0,5 m od strony wału przeciwpowodziowego),
· rozbiórka nawierzchni z trawy syntetycznej (Wykonawca dołoży należytej staranności przy demontażu trawy, aby jej nie uszkodzić), przekaże ją w rolkach Zamawiającemu i ułoży we wskazanym miejscu, 
· przygotowanie podbudowy pod boisko (należy rozebrać i wywieźć z terenu górną warstwę podbudowy boiska piłkarskiego. Rozbiórka ma na celu umożliwienie wykonania nowej warstwy wyrównawczej bez podnoszenia poziomu boiska).
· wykonanie podbudowy pod przedłużenie boiska (w miejscu zdemontowanego pasa 
z poliuretanu – wykonanie jak powyżej),
· wyczyszczenie drenażu  - odwodnienia liniowego - wzdłuż boiska,
· wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej,
· ponowny montaż obrzeży, w tym uzupełnienie obrzeży w niezbędnym zakresie jeśli zostaną uszkodzone przy demontażu lub są konieczne z uwagi na przedłużenie płyty boiska,
· montaż tulei do mocowania bramek oraz dekli maskujacych,
· inne, wynikające z projektu.

W ramach prawa opcji:
· zakup i montaż dwóch bramek do piłki nożnej na boisko główne oraz trzech kompletów w poprzek boiska głównego (wraz z zaczepami montażowymi),  Zaczepy do bramek oraz tuleje montażowe powinny stanowić komplet z bramkami (powinny pochodzić od tego samego producenta),

Elementy pochodzące z rozbiórki, nie przeznaczone do ponownego montażu należy wywieźć z terenu robót budowlanych, a materiały wymagające tego, zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Elementy wytypowane przez Inwestora do ponownego wykorzystania (m.in. trawa syntetyczna, bramki czy obrzeża ) należy zdemontować z należytą starannością i zeskładować w wyznaczonym miejscu na obiekcie.

Wykonawca powinien dysponować odpowiednim specjalistycznym sprzętem umożliwiającym mu prawidłowe wykonanie zadania przy istniejących uwarunkowaniach terenowych. Przed rozpoczęciem prac należy zapoznać się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacja projektową w zakresie istniejącego odwodnienia boiska.


1.4.  Wymagania dotyczące rozwiązań materiałowych

Planowane jest wykonanie boiska do piłki nożnej w systemie nawierzchni syntetycznej, 
w skład którego wchodzi: 
1. Podkład elastyczny, typu e-layer , układany metodą in-situ na boisku. Nie dopuszcza się stosowania maty prefabrykowanej,
2. Trawa syntetyczna wraz z wklejonymi liniami boiska,
3. Wypełnienie systemu nawierzchni z trawy syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w skład którego wchodzi :
a) piasek kwarcowy i 
b) granulat gumowy EPDM z recyklingu w kolorze czarnym barwiony w masie.

Ad. 1) Podkład elastyczny, powinien posiadać minimalne parametry :
1) Typ : e-layer wykonany metodą in-situ poprzez mieszankę granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego
2) Grubość – min. 25 mm
3) Redukcja siły – min. 56%
4) Odkształcenie – max. 7,5 mm
5) Wytrzymałość na rozciąganie : 
a) Wartość przed i po starzeniu – min. 0,16 MPa
b) Niezmienność podczas eksploatacji (wartość po starzeniu/do wartości przed starzeniem) - 100%

Ad. 2) Trawa syntetyczna (warianty do wyboru przez Wykonawcę):
Wariant nr 1: Trawa Syntetyczna, powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej 
i posiadać następujące parametry:
1) Metoda produkcji : tuftowana,
2) Podkład : poliuretanowy. Nie dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styradiano-butadianowego
3) Ciężar całkowity nawierzchni – min. 3 650 g/m2
4) Rodzaj i przekrój włókna – włókno monofilowe (100%) z symetrycznie wtopionym rdzeniem wzmacniającym lub włókna monofilowe (100%) o przekroju rombu (diamentu)
5) Grubość włókna – min. 400 µm
6) Ilość pęczków na m2 – min. 10 500
7) Ilość włókien na m2 – min. 120 000 
8) Skład włókna  –100% polietylen (PE), 
9) Wysokość włókna ponad matę : min. 40 mm, max 50 mm
10) Dtex – min. 17 300 
11) Ciężar włókna – min. 1 700 g/m2
12) Kolor – dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
13) Przepuszczalność wody sztucznej trawy – min. 3 900 mm/h
14) Przepuszczalność wody systemu (mata + trawa + wypełnienie) – min. 1 200 mm/h
15) Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy przed starzeniem – min. 50 N
16) Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami przed i po  starzeniu – min. 150 N/100mm

Wariant nr 2: Trawa syntetyczna powinna mieć wklejone linie boiska do piłki nożnej 
i posiadać następujące parametry  :
1. Metoda produkcji: tkanie, podkład tkany razem z włóknami runa w tym samym czasie, na tym samym krośnie. 
1. Podkład trawy : w całości wykonana z PE (polietylen) i PP (polipropylen). Nie dopuszcza się traw na podkładzie z lateksu styradiano-butadianowego
1. Ciężar całkowity nawierzchni na m2 – min. 2 370 g
1. Ciężar włókna – min. 1.700 g/m2 
1. Dtex – min 13 000
1. Rodzaj i przekrój włókna 
1. PIERWSZE WŁÓKNO -  monofilowe proste z rdzeniem wzmacniającym o przekroju diamentu w ilości 50%
1. DRUGIE WŁÓKNO -  monofilowe proste z  rdzeniem wzmacniającym w kształcie 2 C w ilości 25%
1. TRZECIE WŁOKNO – monofilowe proste o przekroju diamentu w ilości 25%
1. Grubość włókna
1. PIERWSZE WŁÓKNO – min. 460 µm
1. DREUGIE WŁÓKNO – min. 360 µm
1. TRZECIE WŁÓKNO – min. 360 µm
1. Wysokość włókna ponad podkładem – 50 mm ± 5%
1. Ilość pęczków na m2 – min. 10.000
1. Ilość włókien na m2 – min. 120 000 
1. Skład włókna : 100 % Polietylenowe
1. Kolor – min. dwa odcienie zielonego w jednym pęczku
1. Przepuszczalność wody sztucznej trawy – min. 3 900 mm/h
1. Przepuszczalność wody dla kompletnego systemu – min. 1 200 mm/h
1. Wytrzymałość na wyrywanie pęczków trawy przed starzeniem – min. 50 N
1. Wytrzymałość łączenia klejonego między brytami po starzeniu – min. 150 N/100mm


Ad. 3) Wypełnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilości zgodnej z badaniem specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports Labs lub ISA-Sport) w skład którego wchodzi :
1) piasek kwarcowy
2) granulat gumowy EPDM z recyklingu w kolorze czarnym barwiony w masie .

Zamawiający wymaga, aby wszystkie ww. parametry były potwierdzone przez niezależne laboratorium akredytowane przez FIFA. W celu wyeliminowania jakichkolwiek nieścisłości 
i wątpliwości co do wartości parametrów nie dopuszcza się jakichkolwiek tolerancji 
w odniesieniu do wymaganych parametrów technicznych. W przypadku przedłożenia kilku badań laboratoryjnych dotyczących tego samego parametru Zamawiający przyjmie wartość mniej korzystną dla Wykonawcy,

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty niżej podanych dokumentów :
1) Certyfikat FIFA Quality PRO dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej. W celu zwiększenia konkurencji dopuszcza się certyfikaty których ważność upłynęła w ciągu maksymalnie 3 lat. 
2) Raport z badań laboratoryjnych potwierdzających spełnienie wymogów FIFA Quality Programme for Football Turf dotyczący oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium potwierdzające jakość produktu na najwyższym poziomie FIFA Quality Pro – edycja 2015 (dostępny na www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametrów technicznych.
3) Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane laboratorium dla  systemu sztucznej trawy, w tym dla podkładu elastycznego (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM) potwierdzający zgodność z normą PN-EN 15330-1:2014 oraz potwierdzający parametry nie potwierdzone w badaniu laboratoryjnym wymienionym w punkcie 2)
4) Sprawozdanie z badań reakcji na ogień potwierdzające, że oferowany system nawierzchni syntetycznej (podkład elastyczny + sztuczna trawa + wypełnienie granulat EPDM z recyklingu/techniczny) spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny.
5) Raport z badań testu Lisport lub równoważnego, na min. 200 000 cykli dla włókna oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne i akredytowane przez FIFA laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych - narażenie trawy na oddziaływania” lub równoważną potwierdzającego, że nawierzchnia po min. 200 000 cykli nie wykazuje uszkodzeń.
6) Dokument potwierdzający posiadanie przez producenta statusu FIFA PREFERRED PRODUCER (FPP) lub FIFA LICENCEE PRODUCER (FLP).
7) Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej oraz wypełnienia (granulat gumowy)
8) Świadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych składników systemu nawierzchni syntetycznej tj.: maty elastycznej typu e-layer, trawy syntetycznej i wypełnienia (granulat gumowy EPDM),
9) Wyniki badań granulatu gumowego EPDM przeprowadzonych przez niezależne laboratorium na zawartość metali ciężkich.
10) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
11) Próbki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej : 
a) mata elastyczna (próbka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),
b) trawa syntetyczna (próbka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),
c) granulat gumowy EPDM z recyklingu w kolorze czarnym barwiony w masie (próbka w ilości 100 gram). 

Wyposażenie boiska do piłki nożnej:
· Bramki ligowe o wymiarach 7,32 m x 2,44 m, głębokość 2 m. Ilość: 2 komplety
Wymagania: Powinny być zgodne z przepisami FIFA i PZPN oraz posiadać atesty Ministerstwa Sportu. Bramki do piłki nożnej ligowe o wym.  7,32 m x 2,44 m wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego owalnego (100 x 120 mm, wzmocniony), anodowanego 
i lakierowanego proszkowo na biało. Słupki bramki i odciągi mocowane w tulejach. Mocowanie siatki do ramy głównej za pomocą haczyków 
· Bramki do piłki nożnej. Bramki aluminiowe o wymiarach 5,0 x 2,0 m, montowane 
w tulejach. Siatka do bramek profesjonalna. Ilość: 6 kompletów.
Wymagania: Bramki do piłki nożnej młodzieżowe 5,00 x 2,00 m wykonane ze specjalnego profilu aluminiowego owalnego, anodowanego i lakierowanego proszkowo na biało. Mocowane w tulejach osadzonych w podłożu (tuleje oraz dekle maskujące są dostarczane 
w komplecie). Łuki bramek składane wraz z siatką, co umożliwia ich wygodne magazynowanie. Dodatkowe mocowanie bramki w podłożu: zaczepy szpilkowe. Bramki powinny posiadać certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę badawczą na zgodność z obowiązującymi normami w zakresie wymagań funkcjonalnych i bezpieczeństwa

Odbiory robót budowlanych
· Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem pisemnym Zamawiającego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, PFU i ustaleniami z Zamawiającym. 
· Odbiór ostateczny robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, PFU i umową. 
· Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
· Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1) dokumentację projektową (wykonaną do uzyskania niezbędnych zezwoleń) z naniesionymi zmianami; 
2) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań,
3) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.

Wymagane do odbioru końcowego badania  i pomiary na boisku piłkarskim w zakresie nawierzchni
1) Pomiary geodezyjne wszystkich linii boiska głównego (prezentacja wyników w postaci graficznej)
2) Ocena nierówności  całego boiska (zgodność z wymaganiami określonymi w normie PN-EN 15330-1:2014 dla podbudowy i po ułożeniu nawierzchni syntetycznej)
3) Badania na zgodność z wymaganiami normy PN-EN 15330-1:2014. Wymaga się wykonania poniższych badań na miejscu przez certyfikowane laboratorium:
· pionowe odbicie piłki,
· toczenie się piłki,
· amortyzacja,
· odkształcenie pionowe,
· opory przy obrotach,
· przepuszczalność wody

1.5.  Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Zamawiający oczekuje, że prace budowlane zapewnią podniesienie standardu funkcjonalnego i użytkowego.
Po wykonaniu prac modernizacyjnych przywrócona zostanie sprawność techniczna obiektu do stanu gwarantującego bezpieczne użytkowanie.

1.6.  Informacje dodatkowe

Wymaga się, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną dokonał własnego obmiaru robót i szczegółowo zapoznał się z terenem robót.

2. Część informacyjna 

2.1. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zamawiający posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

2.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
· ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.), 
·  ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r., poz. 215), 
· ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2019, poz. 1372, z późn. zm.), 
· ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.),
· ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396, z późn. zm.), 
· ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701, z późn. zm.),
· rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),
· rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
· inne niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
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