


Załącznik nr 1 
 do umowy nr ..............  
z dnia      ......... 2019 r. 

[bookmark: _Hlk495409846]Szczegółowy zakres wykonania usługi rozłożenia i przygotowania do użytkowania 
w sezonie 2019/2020 sztucznego lodowiska (w tym wykonanie podestów i najazdów) oraz przeprowadzenie przeglądów konserwacyjnych rolby WM 1700 MINI, agregatu mrożącego Blue Box Zeta ECHOS i instalacji mrożącej, znajdujących się na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu w Warszawie przy ul. Strumykowej 21.

Szczegółowy zakres czynności:
1. Usługa rozłożenia lodowiska obejmuje:
1.1st zagęszczenie i wypoziomowanie piasku;
1.2nd ułożenie folii;
1.3rd rozłożenie i wyprostowanie orurowania;
1.4th napełnienie instalacji czynnikiem chłodzącym;
1.5th sprawdzenie szczelności instalacji mrożącej (w razie stwierdzenia nieszczelności uszczelnienie instalacji);
1.6th ustawienie band lodowiska;
1.7th rozłożenie mat gumowych;
1.8th [bookmark: _GoBack]wykonanie podestu wzdłuż jednego całego boku lodowiska (od strony kontenerów) ze sklejki wodoodpornej grubości 21mm i kantówki impregnowanej 9x9cm (materiały dostarcza wykonawca);
1.9th przygotowanie najazdu na płytę lodowiska dla rolby składający się z 4 części: 2 części najazdowe i 2 części przejazdowe służące do zabezpieczenia obrzeża boiska, wykonane zgodnie ze specyfikacją:
1) część najazdowa wykonana z dwuteownika malowana na czarno i wsuwanej osobno kraty ocynkowanej szerokość 45cm, dł. 3m.
2) część przejazdowa wykonana z dwuteownika malowana na czarno i kraty ocynkowanej szerokość 45cm, dł. 67cm.,
3) część najazdowa łączona z przejazdową zaczepami stalowymi (możliwe dodatkowe połączenie śrubowe),
4) całość po okresie zimowym demontowalna,
5) najazdy po zdemontowaniu dzięki swej budowie modułowej mają zajmować minimum miejsca potrzebnego do przechowywania,
6) nośność kpl. najazdów: 5t;
1.10th uruchomieniem agregatu mrożącego;
1.11st wytworzenie tafli lodowej ok. 5 cm nad orurowaniem lodowiska
2. Zakres przeglądów konserwacyjnych i napraw obejmuje:
2.1. przedsezonowy przegląd serwisowy agregatu mrożącego Blue Box Zeta Echos 24.4R410AST1P;
2.2. przedsezonowy przegląd konserwacyjny rolby WM 1700 MINI nr 0430, 
wraz z wymianą opon (opony dostarcza zamawiający), zużytych materiałów, części eksploatacyjnych lub zamiennych oraz naostrzeniem i regulacją noża rolby;
2.3. naprawy ewentualnych nieszczelności instalacji mrożącej;
2.4. wykonane przeglądy urządzeń zostaną potwierdzone protokołami zawierającymi wykaz wymienionych materiałów, części eksploatacyjnych lub zamiennych.
Uwagi dodatkowe.
Pracownicy Wykonawcy wyznaczeni do obsługi rolby muszą legitymować się uprawnieniami (dokumentem poświadczającym ukończenie szkolenia) do obsługi maszyny.
Wykonawca zobowiązuje się przy wykonywaniu ww. prac, do przestrzegania zasad BHP 
i ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne wypadki związane z wykonywanymi przez pracowników Wykonawcy czynnościami na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu.
Wykonawca oświadcza, że wszelkie prace związane z realizacją umowy nr ...................... zostaną wykonane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia i wiedzę oraz zapewniające wysoką jakość wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca wykona prace w sposób bezpieczny dla osób i mienia znajdujących się na terenie Białołęckiego Ośrodka Sportu oraz metodą nie wymagającą wyłączenia Ośrodka z jego statutowej działalności. Wykonawca wykona prace w uzgodnionych z zamawiającym godzinach pracy Ośrodka. Wykonawca oświadcza, że wszelkie czynności związane z zastosowaniem środków chemicznych (np. napełnianie instalacji lodowiska czynnikiem chłodzącym) zostaną przeprowadzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla środowiska naturalnego.
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